**Drukarka fiskalna FP-T88FVA 2.06**



* Posiada jeden z najsolidniejszych mechanizmów drukujących firmy Epson TM-T88V.
* Drukuje paragony z wybraną przez Ciebie grafiką ale także oferuje wydruk dokumentów niefiskalnych lub kodów kreskowych i kodów 2D, dzięki którym możesz dowolnie promować swój biznes.
* Drukuje z prędkością 56 linii na sekundę, na papierze termicznym   
  o średnicy 80 mm lub węższym, 58 milimetrowym.
* Umożliwia wydruk paragonów z NIP/ EuroNIP Klienta na paragonie fiskalnym.
* Umożliwia wydruk faktur fiskalnych.
* Wszystkie dokumenty zapisywane są na karcie microSD   
  po zamknięciu doby fiskalnej. Abyś miał do tych danych łatwy dostęp, dołączyliśmy dedykowany program do przeglądu zawartości.
* Wymiana rolki papieru odbywa się bardzo szybko, dzięki systemowi easy load.
* Drukarka zadba o ekologię dzięki funkcji oszczędzania papieru   
  oraz współpracy z ekologicznym „niebieskim” papierem termicznym (posiadającym certyfikat FSC).
* Drukarka zadba o Twój czas przypominając Ci o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

**Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Informacje ogólne |  |
| Nazwa urządzenia | FP-T88FVA v 2.06 |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka fiskalna z kopią elektroniczną |
| Przeznaczenie | Sieci handlowe, stacje paliw, hurtownie, sklepy spożywcze i odzieżowe |
| Dostępne kolory | Antracyt (Epson dark grey) |
| Wyświetlacz klienta | - LCD 2x20, jako wolnostojący albo zintegrowany  z możliwością wydłużenia rury wyświetlacza  - OLED 3.12’ jako zewnętrzny do zabudowy |
| Wymiary | 355 x 178 x 195 mm (wys. x szer. x dł.) |
| Waga | 3 kg (z rolką papieru) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry mechanizmu drukującego |  |
| Rodzaj, typ | Termiczny, EPSON TM-T88V |
| Szybkość druku | Standard 32 linie/sek. (maks. 56 linii/sek.) |
| Szerokość papieru | 80mm (z możliwością założenia reduktora na papier 58 mm) |
| Funkcje oszczędności papieru | TAK |
| Liczba znaków w linii | Mały czcionka – 56  Duża czcionka – 42 |
| Niezawodność mechanizmu | 20 mln linii |
| Niezawodność głowicy | 150 km papieru |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry fiskalne |  |
| Pojemność bazy towarowej | 350 000 nazw towarów |
| Liczba rekordów dobowych | 2100 |
| Długość nazwy towaru | Odpowiada maksymalnej ilości znaków w linii |
| Fiskalne faktury VAT | Tak |
| NIP nabywcy na paragonie | Tak |
| EuroNIP | Tak |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry użytkowe |  |
| Złącza | RS232 (standard), USB (serwisowe), Ethernet (standard) |
| Szuflada | Standard Epson |
| Zasilanie | 24V DC, 2.1A (EPSON PS-180) |
| Zasilanie awaryjne | Akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,25 Ah |
| Pobór mocy | 4W – standby / 41W – typowy |
|  |  |